Necesare pentru expunere:  
- solutie developare  
- foaie de calc  
- clorura ferica  
- placi fotorezist  
  
Componente cutie UV:  
- cutie lemn/plastic  
- silicon  
- 2 placi cu insule sau una mare pt matrice leduri  
- PCB-ul cu traseele  
- sursa 230-5V 4A  
- fire groase  
- display LCD  
- 5 butoane  
- silicon transparent  
- plexiglas  
- carton pt partea opusa ledurilor  
- switch alimentare  
- cablu alimentare  
- siguranta fuzibila 3A  
- LED-uri UV: UV3TZ-405-30 Bivar, UV LED, 405nm 40mW 30 °, 2-Pin Through Hole package  
- rezistente tht 120 ohm  
- fire jumper pentru butoane si LCD